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Radio Frequency Energy, Certifications 
CE Certification

This equipment complies with the requirements relating to electromagnetic compatibility for ITE. 
It has been manufactured under the scope of RoHS compliance.

FCC Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
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WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), 
Recycling of Electronic Products
Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process.

Each individual EU member state has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.
Germany / Deutschland
Rücknahme Elektroschrott und Batterie-Entsorgung

Die Europäische Union hat mit der WEEE Direktive Regelungen für die Verschrottung und das Recycling von Elektro- und Elektronikprodukten geschaffen. Diese wurden im Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG in deutsches Recht umgesetzt. Das Entsorgen von Elektro- und Elektronikgeräten über die Hausmülltonne ist verboten! Diese Geräte müssen den Sammel- und Rückgabesystemen zugeführt werden! Dort werden sie kostenlos entgegen genommen. Die Kosten für den weiteren Recyclingprozess übernehmen die Gerätehersteller. 

LINDY bietet deutschen Endverbrauchern ein kostenloses Rücknahmesystem an, beachten Sie bitte, dass Batterien und Akkus den Produkten vor der Rückgabe an das Rücknahmesystem entnommen werden müssen und über die Sammel- und Rückgabesysteme für Batterien separat entsorgt werden müssen. Ausführliche Informationen zu diesen Themen finden Sie stets aktuell auf der LINDY Webseite im Fußbereich.  

France

En  2006, l'union Européenne a introduit  la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique.

Chaque Etat membre de l’ Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation  DEEE  de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d’application correspondant à l’élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

Italy

Nel 2006 l’unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell’ EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico.

Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.


LINDY Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland

LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Hersteller​garantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.  
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Manuel Utilisateur           

Manuale d’uso

EINFÜHRUNG


Wir freuen uns, dass Ihre Wahl auf ein LINDY-Produkt gefallen ist und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie können sich jederzeit auf unsere Produkte und einen guten Service verlassen. Dieser LINDY Media-Konverter unterliegt einer 2-Jahres LINDY Herstellergarantie und lebenslangem, kostenlosen technischen Support. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie auf. Dieser Media-Konverter dient zur Anbindung eines LWL-Netzwerkes an ein Gigabit- oder ein 10/100Mbit Kupfernetzwerk via SFP- oder MiniGBIC-Modul.


LIEFERUMFANG


LINDY Media-Konverter inklusive SFP (MiniGBIC) Slot


Schaltnetzteil 5V 1A mit 4 Stecker-Adaptern (Euro, UK, USA, AUS/CN)


Dieses Handbuch


ÜBERBLICK


Die Media-Konverter verfügen über eine Anzahl von Anzeige-LEDs (siehe auch erste Spalte):�PWR – Leuchtet bei korrekter Stromversorgung


FP Link/Act – Leuchtet bei bestehender LWL-Verbindung. Blinkt bei Übertragung von Daten über LWL. 


SD – Leuchtet wenn LWL-Verbindung steht


TP 1000m – Leuchtet bei einer Übertragungsrate von 1000Mbit/s. Leuchtet nicht bei einer Übertragungsrate von 10/100Mbit/s


TP Link/Act – Leuchtet bei bestehender RJ45-Verbindung. Blinkt bei Übertragung von Daten über LWL. 


FDX/COL – Leuchtet bei Full Duplex-Betrieb. Leuchtet nicht bei Halb Duplex-Betrieb.


Übersicht Ports:


10/100/1000T: RJ45-Buchse für Kupferverbindungen


TX RX: Standard SFP Slot


DC 5V: Stromanschluss für das im Lieferumfang enthaltene Netzteil


INSTALLATION


Verbinden Sie ein Standard Multimode oder Monomode 100BaseFX- oder Gigabit SFP (MiniGBIC)-Modul mit dem dafür vorgesehenen TX RX Slot 


Schliessen Sie das LWL-Kabel (entsprechend dem genutzten SFP-Modul) an der dazugehörigen LWL-Buchse Ihres Media-Konverters an. Beachten Sie dabei den korrekten Anschluss des TX und des RX Ports


Schliessen Sie das Kupfer-Patchkabel an der RJ45 Buchse des Media-Konverters an


Verbinden Sie den gewünschten länderspezifischen Adapter (Euro, UK, US oder AUS/CN) mit dem dazugehörigen Netzteil. Achtung: Stecken Sie auf keinen Fall einen Adapter in eine Steckdose bevor er nicht mit dem Netzteil verbunden ist


Verbinden Sie im Anschluss das Netzteil mit dem Media-Konverter und einer entsprechenden Steckdose


FEHLERBESEITIGUNG


Falls der Media-Konverter nicht ordentlich funktioniert, prüfen Sie bitte alle Kabel und ob diese korrekt angeschlossen sind. Prüfen Sie ebenfalls ob das SFP-Modul fest in der Buchse verankert ist. Falls die Power-LED nicht leuchtet, prüfen Sie bitte ob das Netzteil mit einem funktionierenden Stromanschluss verbunden ist. Wenn Sie das Problem nicht lösen können, hilft Ihnen unser Techniksupport gerne weiter.














For Home and Office Use


Tested to Comply with FCC Standards





Introduction�Thank you for purchasing the LINDY Media Converter. This product has been designed to provide trouble free, reliable operation. It benefits from both a LINDY 2 year warranty and free lifetime technical support. To ensure correct use, please read this manual carefully and retain it for future reference. This device will allow you to interconnect a Fiber Network through a standard SFP (MiniGBIC) module to a Gigabit or 10/100Mbit copper network. The SFP slot can accept Multimode or Singlemode modules as well as Gigabit or 100BaseFX modules.


Package contents


LINDY Media Converter with SFP (MiniGBIC) slot


Multi-Country PSU 5V 1A with 4 adapters (Euro, UK, USA, AUS/CN)


This user manual


Overview


Please refer to the product layout on the cover page:


LEDs:�PWR – Lit when the unit is correctly powered


FP Link/Act – Lit indicates an active fiber link through the SFP slot. Blinking indicates FX packet transmission


SD – Lit indicates a fiber signal is detected through the SFP slot


TP 1000m – Lit indicates the copper transfer rate is 1000Mbit/s. Unlit indicates the transfer rate is 10/100Mbit.


TP Link/Act – Lit indicates the copper link is active. Unlit indicates TX packet transmission


FDX/COL – Lit indicates the transceiver is working in Full Duplex mode. Unlit indicates it is working in Half Duplex mode.


Port List:


10/100/1000T: RJ45 connector for the copper connection


TX RX: standard SFP slot


DC 5V: Power port for the included PSU


Installation


Insert a standard Multimode or Singlemode, 100BaseFX or Gigabit SFP (MiniGBIC) Module in the TX RX slot (refer to your module documentation for further details)


Connect your fiber cable (according to the SFP module you installed in the media converter) to the related fiber socket on the Media converter taking care to connect the correct TX and RX ports 


Connect the copper patch cable to the RJ45 socket on the Media converter


Attach the required AC adapter plug (Euro, UK, US or AUS/CN) to the PSU body and make sure that it locks correctly into place. �WARNING! DO NOT INSERT ANY POWER PLUG IN A POWER SOCKET BEFORE INSTALLING IT IN THE POWER SUPPLY BODY!!


Connect the DC connector of the included PSU to the unit and the power plug to a main socket


Troubleshooting�If the Media Converter is not working properly please check all the cables and be sure that all of them are connected in the right way Check also that the SFP module is firmly installed in the related socket. If the power LED remains dark please check if the power supply is correctly connected to a working power socket. If the problem persist please contact LINDY technical support teams for help.





Introduction


Merci d’avoir choisi le Convertisseur de Média LINDY. Ce produit a été conçu pour offrir une utilisation simple et fiable. Il bénéficie d’une garantie LINDY de 2 ans et un accès au support technique sans limite de temps. Pour assurer un bon fonctionnement, merci de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour future référence. Cet appareil vous permet d’interconnecter un réseau fibre au travers d’un module standard SFP (ou MiniGBIC) à un réseau câblé Gigabit ou 10/100Mbit. Le slot SFP accepte des modules Multimode ou Monomode, mais également des modules Gigabit ou 100BaseFX.


Contenu de la livraison


Convertisseur de Média LINDY avec slot SFP (MiniGBIC) 


Alimentation multi-pays PSU 5V 1A avec 4 adaptateurs (Euro, UK, USA, AUS/CN)


Ce manuel


Vue d’ensemble


 Merci de vous référer à la première page de ce document:


LED:�PWR – indique que le produit est alimenté 


FP Link/Act – indique que la fibre du slot SFP est active. Son clignotement indique la transmission de paquets FX 


SD – indique qu’un signal fibre est détecté sur le slot SFP


TP 1000m – Allumé lors d’un transfert cuivre de 1000Mbit/s. Transfert 10/100Mbit si éteint.


TP Link/Act – Indique que la liaison cuivre est active. Indique une transmission de paquets TX si éteint 


FDX/COL – Inique que le transceiver est en mode Full Duplex. Mode Half Duplex si éteint.


Liste des ports:


10/100/1000T: connecteur RJ45 pour la connexion cuivre 


TX RX: slot standard SFP 


DC 5V: port d’alimentation pour l’alimentation fournie �


Installation


Insérez un module Multimode ou Monomode, 100BaseFX ou Gigabit SFP (MiniGBIC) dans le slot TX RX (vous référer à la documentation de votre module pour plus de détails)


Connectez votre fibre (en fonction du module SFP installé) à la prise fibre du convertisseur de média en vous assurant de bien connecté ports TX et RX 


Connectez le câble cuivre au port RJ45 


Installez l’adaptateur secteur en vous assurant de sa bonne mise en place (Euro, UK, US ou AUS/CN) sur l’alimentation. �ATTENTION ! Ne jamais insérer un adaptateur dans une prise secteur avant de l’avoir placé sur l’alimentation !!!


Connectez la prise DC de l’alimentation fournie à l’unité et branches l’alimentation sur une prise secteur.


Dépannage�Si le convertisseur de média ne fonctionne pas, veuillez-vous assurer que les câbles sont bien connectés et que le module est bien inséré. Si la LED est éteinte, veuillez-vous assurer que l’alimentation est bien connectée. Merci de contacter le Support LINDY si le problème persiste.











Tested to comply with FCC Standards.


For Home and Office  Use





Introduzione


Vi ringraziamo per aver acquistato questo Media Converter LINDY che vi permetterà di collegare facilmente una rete in fibra ad un infrastruttura in rame Gigabit utilizzando un modulo standard SFP (non incluso) a vostra scelta fra multimodale e monomodale sia in versione Gigabit che Fast Ethernet 10/100.


Contenuto della confezione


Media Converter Gigabit LINDY con slot standard SFP (MiniGBIC)


Alimentatore Multi-Country 5V 1A con 4 adattatori (Euro, UK, USA, AUS/CN)


Questo manuale


Panoramica


Vi riportiamo di seguito una lista dei LED e delle porte del Media Converter (fate riferimento allo schema in copertina): 


Descrizione dei LED:�PWR – Acceso quando l’unità è alimentata correttamente


FP Link/Act – Acceso quando il collegamento in fibra è eseguito correttamente. Lampeggia quando dei pacchetti vengono trasmessi attraverso la porta FX del modulo SFP installato.


SD – Segnale sulla fibra connessa al modulo SFP rilevato


TP 1000m – Acceso indica che la porta in rame è impostata a 100Mbit/s mentre se spento la porta lavora a 10Mbit/s


TP Link/Act – Acceso indica che il link della linea in rame è corretto. Lampeggia quando vengono trasmessi pacchetti attraverso la linea TX.


FDX/COL – Acceso indica che il Media Converter sta lavorando in Full Duplex mentre spento indica che è impostato in Half Duplex.


Descrizione delle Porte:


10/100/1000T: Porta RJ45 per la connessione in rame


TX RX: Slot Standard SFP


DC 5V: Porta di alimentazione per l’alimentatore incluso


Installazione


Inserite un modulo standard SFP (MiniGBIC) Multimodale o Monomodale, 100BaseFX o Gigabit nello slot TX RX (Fate riferimento alla documentazione del vostro modulo)


Collegate il vostro cavo in fibra (in base al modulo SFP installato) alla relativa porta del modulo avendo cura di connettere la porta TX da un lato con la porta RX sull’altro e viceversa. 


Collegate alla porta RJ45 il cavo in rame


Inserite l’adattatore AC richiesto (Euro, UK, US o AUS/CN) nel corpo dell’alimentatore ed assicuratevi che sia correttamente bloccato in sede.�ATTENZIONE! PERICOLO! NON INSERIRE MAI UN ADATTATORE DIRETTAMENTE NELLA PRESA DI CORRENTE PRIMA DI AVERLO INSTALLATO FERMAMENTE NELL’ALIMENTATORE!


Inserite il connettore DC dell’alimentatore nella porta di alimentazione del media converter e la spina in una presa di corrente. �Risoluzione dei problemi�Se il Media Converter non funziona correttamente controllate che tutti i cavi siano connessi correttamente. Se il problema persiste vi preghiamo di contattare il supporto tecnico LINDY per avere assistenza.











